FM C38 8uF 350V?
FM2 C26 2uF 150V, C34/35/36 32uF 275V
AM C10/C39 16uF 350V
AM3 C10/C39/C45 16uF 350V, C49 32uF 275V